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	序号
	项目
	单位
	数量
	技术要求

	1
	文物三维采集与建模
	件
	30
	技术要求：
1、三维数字化采集与加工需符合 WW/T 0115—2023《可移动文物三维数字化采集与加工》 行业标准要求；
2、使用高精度彩色扫描仪，扫描精度不低于0.05mm；
3、使用单反相机进行纹理图像采集；
4、模型格式为obj；
5、模型数据应消除变形、叠面、交叉等现象；
6、纹理贴图应消除模糊、拉伸、接缝、高光等问题；
7、UV展开均匀，切线位置合理、无重叠，摆放充满UV格；
8、模型数据输出3种规格，包含存档纹理模型、高网格面纹理模型、低网格面纹理模型；
9、存档纹理模型：可用于模型数据的长期保存，为后续应用提供数据基础。主要指标包括：网格模型完整度大于等于95%，纹理贴图分辨率大于等于300dpi。模型纹理贴图满足8192×8192像素；
10、高网格面纹理模型：可用于文物修复、研究等领域。主要指标包括：模型完整度为100%，网格面数为相应存档网格模型的50%，网格面数宜小于等于1000万面，纹理贴图分辨率大于等于0.5倍存档纹理模型的纹理贴图分辨率。模型纹理贴图满足8192×8192像素；
11、低网格面纹理模型：可用于文物展示、传播等领域。主要指标包括：网格模型面数宜小于等于30万面，网格模型完整度为100%；纹理贴图应满足4096×4096像素；
12、数据提交归档，按成果类型分类清晰，文件命名规范。

	
	MR眼镜
	台
	10
	技术要求：
1、CPU：8核
2、内存：6GB
3、闪存：256GB
4、分辨率：3664 × 1920

	
	MR虚拟互动系统开发
	项
	1
	技术要求：
1、以汤原相关历史题材为背景进行系统内容创作及开发；
2、符合博物馆社教活动为需求；
2、设备兼容本项目配套的MR眼镜；
3、具备良好的人机交互，具有趣味性；





